清洗机项目采购文件

**项目名称：**中国康复研究中心清洗机采购项目

**拦标价:**29万整

**文件发布时间：**2019年8月12日

**联 系 人：**孟凡星

**联系电话：**87569728

请有意参与的公司于8月16号前到招标办（科教楼三楼电教室）报名

**开标时间：**2018年 08月20日 14:30（提前30分钟签到）

**开标地点：**行政楼第一会议室

**答辩方式：**每个参与方在5分钟以内，包括对参数文件的承诺、产品报价、主要性能、技术指标和维修、保养条件及主要易损件价格等进行陈述。

谈判文件为正本1份、副本4份，一律要求胶装并密封完好，签署及盖章齐全完整，文件组成齐全完整，有效期满足采购文件要求。

技术要求、证明文件与售后服务要求

1. **产品要求（1台，见附件1）**
2. **证明文件（参考表格见附件）**

以下证明文件请保证真实、完整、有效，否则导致的废标，请自行负责。

1、法定代表人声明（含法人身份证正反面复印件）□；

2、基本情况□；

3、生产厂商的营业执照；

4、生产厂商相关资质（国产产品）□；

5、国家强制要求的特定资质证书（生产许可证、经营许可证、3C等强制认证证书等）□；

6、生产厂商有关质量体系认证证明文件、环保认证□；

7、其它相关证明文件（例如：专利技术）□；

8、生产厂商给投标公司的委托参选/经营/配送授权书□；

9、投标公司的营业执照、医疗器械经营许可证□；

10、投标公司的开户许可证、缴纳社保证明、资产负债表、财务状况表□；

11、投标公司的主要经营产品信息表、三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、有关专业技术人员（附属项）□；

12、投标公司给业务员的委托参选/回款/售后授权书、身份证正反面复印件、近三个月其中一个月的社保基金缴费记录□；

13、售后服务机构信息表□；

14、产品《检验报告》、最近三年产品市场占有信息表(或用户表）及其它有关证明文件□；

15、其它□。

1. **签约、交货时间**

1、谈判结束后，若中选，自谈判之日起一个月以内签订合同，否则视为自动放弃。在中标后无正当理由拒不签订采购合同，列入医院不良行为记录名单，禁止其三年内参加医院医疗物资采购活动。

2、合同签订后30天(含)以内交货。

**四、技术培训与售后服务**

1、现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。使其熟练操作设备，掌握日常维护、保养知识及常见故障的处理方法。

2、定期维护保养、保证使用情况与安全，整体保修2年，自验收合格起算。

质保期内：设备出现故障，将在收到要求提供维修要求的通知2小时给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，8个小时工作时内解决问题，恢复设备正常使用。应提供质保期内日常维护和保养计划及技术升级。

质保期外要求：质保期后将继续提供优质的服务，保证设备停产后8年内的配件供应。保外只收配件费。

3、备品备件的要求：

质保期内：设备资料及软件提供免费升级。

质保期外：长期提供设备所需的备件。

4、提供常用易损配件的优惠价格。

1. **评分表**

1商务部分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素分项** | **分值** | **评分标准** |
| 1 | 投标产品在中国境内近三年销售业绩的评价 | 10 | 根据投标产品近三年（2016.8-2019.8）在中国境内的销售业绩进行综合评审，每提供1个得2分，最高得10分。（投标人应提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖公章，否则评标委员会不予认可） |

2技术部分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素分项** | **分值** | **评分标准** |
| 1 | 对投标产品整体性能质量的评价 | 10 | 根据招标文件技术要求和投标技术响应情况，对投标产品制造工艺的技术水平、先进性、稳定性、安全性进行评分：技术水平先进、稳定性、安全性高得10分；技术较为先进、稳定性、安全性较高得7分；技术一般、稳定性、安全性一般得5分；技术落后、稳定性、安全性差得3分。 |
| 2 | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 40 | 投标人技术指标全部满足招标文件要求得40分，一项技术指标偏离扣4分。 |
| 3 | 对投标人售后服务能力的评价 | 3 | 投标人的售后服务机构和提供的售后服务方案和措施进行评审：方案科学合理，服务措施可行性强得3分；方案较合理，服务措施可行性一般得2分；方案一般，服务措施可行性差得1分；未提供得0分。 |
| 3 | 根据投标人售后服务安排的合理性、售后网点的分布情况、维修的反应速度及服务措施情况进行评审：售后服务安排合理，售后网点分布广，维修反应速度快，服务措施针对性强得3分；售后服务安排合理，售后网点较少，维修反应速度一般，服务措施针对性一般得2分；售后服务安排差，售后网点极少，维修反应速度慢，服务措施没有针对性得1分；未提供得0分。 |
| 4 | 培训方案 | 4 | 对投标人提供的培训方案进行评审：培训方案科学合理，可行性强得4分；培训方案较合理，可行性一般得2分；培训方案一般，可行性差得1分；未提供得0分。 |

2.3价格部分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| 评标价格 | 30 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100 **（注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价）** |

**附件1：产品要求**

一、仪器设备的具体要求、主要功能、基本配置： 1、容积：≥520升。 2、材质 舱体：1.5mm厚316L不锈钢镜面板 。

3、密封门 ：开门方式自动升降门；压紧方式 ；门采用主动压紧

方式（气缸压紧），密封可靠。 4、管路系统 ：快速管路设计：快速预热水箱设计，双水箱设计,需提供设计专利证明文件。核心配件：循环泵、气动阀、计量泵均为进口品牌。循环泵：不锈钢泵体，流量最大900L/分钟。

 5、控制系统：界面显示 ：8.4寸彩色触摸屏，前后双屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；具有报警信息显示功能；适合高温、高湿环境，稳定性高；64K彩色显示，有较好的立体感，画面显示细腻。流程控制：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。

6、记录方式 可自动打印过程曲线、并记录A0值；可连接追溯系统。 7、整体参数 ：运行时间：28分钟。节能：水耗量25L/步，比常规产品节约35%水、电、汽、清洗液上油液。 8、标准配置:主机 1台、4层器械清洗架 1个；搬运车 2个；标准器械托盘12个。

二、使用条件：

4.1 电源：AC 380V±10%,50Hz±2%；功率≤20kw

4.2 环境温度： 5-40℃

4.3 相对湿度：20℃时,≤90%；

三、提供以下许可证及报告

消毒产品卫生许可证

医疗器械生产企业许可证

医疗器械经营企业许可证

设备检验报告

卫生安全评价报告

消毒效果检测报告

国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证

生产企业相应的质量体系认证。

**附件2：投标产品参数响应表**

|  |
| --- |
| 主要技术性能参数响应表 |
| 项目名称： |
| **序号** | **项目** | **技术指标参数** | **产品技术指标响应** | **偏离** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 正偏离 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | … |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 负偏离 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | … |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 符合或响应 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 供应商全称：（盖章） |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人（或授权代表）：（签字） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |

**附件3：投标文件目录页**

目 录

**项 目** **页码** 投标一览表

1. 投标报价表（设备的型号规格与医疗器械产品注册证一致）
2. 投标产品技术偏离表（参数响应表）
3. 投标产品技术参数
4. 投标产品配置清单
5. 常用易损件价格表
6. 资格证明文件
7. 法定代表人声明（含法人身份证正反面复印件）
8. 基本情况
* 投标公司及生产厂商公司简介
* 生产厂商及投标人资格声明
1. 医疗器械产品注册证（含登记表、附页）
2. 生产厂商营业执照、医疗器械生产许可证（国产产品）
3. 生产厂商授权书
4. 投标公司营业执照、医疗器械经营许可证
5. 投标公司委托人授权书（负责回款并注明有效期）、身份证正反面复印件
6. 投标公司社保证明
7. 纳税无不良记录证明
8. 投标公司的财务状况及开户银行开具的资信证明
9. 产品检验报告
10. 主要产品信息表
* 参加投标经历信息表
* 产品承担过的项目情况说明
1. 最近三年产品市场占有信息表（附用户名单）
2. 特定资质证书登记表
3. 其他相关证明文件
4. 回款信息

开户行许可证（与发票一致）

1. 售后服务承诺
2. 售后服务承诺书（附售后服务机构信息表）
3. 设备安装、调试计划及交付计划
4. 原厂维修保养声明
5. 其他
6. 产品彩页