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第一章  比选邀请

1.比选条件
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]    本比选项目中国康复研究中心营养食堂天燃气管道占压改造（项目名称），采购人为 中国康复研究中心，资金来自 中心自筹资金，已落实。项目已具备比选条件。
[bookmark: _Toc505514292]2.项目概况
2.1项目名称：中国康复研究中心营养食堂天燃气管道占压改造项目
2.2采购项目编号：
2.3项目地点：北京市丰台区角门北路10号营养食堂
2.4施工期限：15日历天
2.5预算金额：167607.78元(人民币)
2.6最高限价：167607.78元(人民币)
[bookmark: _Toc505514293][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]2.7服务范围：该中国康复研究营养食堂天燃气管道占压改造，涉及的施工内容主要包括：燃气管线开槽及恢复、燃气管道敷设、安装、检测、燃气管道氮气吹扫等。包括但不限于与项目有关的其他配套内容，具体见技术要求并参照工程量清单，相关解释权以工程内容应具备基本使用功能为准，并经建设单位确认后实施，不得有缺项、漏项、使用功能不全者。项目完成后，需由北京市燃气集团有限责任公司进行验收，验收合格需由北京市燃气集团有限责任公司出具书面《验收通气通知单》）。
[bookmark: _Toc505514294]3.比选文件获取
公告内直接获取
[bookmark: _Toc505514295]4.响应文件递交
响应文件递交截止时间为2026年07月27日8点30分（北京时间），地点为北京市丰台区角门北路10号后勤处管理科。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照比选文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。
5.中选方法
综合评分法
6.评选时间和地点
中国康复研究中心后勤处自行组织。评选结束并最终确定中选供应商后1个工作日内，后勤处将电话通知中选供应商。
[bookmark: _Toc505514297]7.联系方式
采购单位：中国康复研究中心
地    址：北京市丰台区角门北路10号
联 系 人：顾老师       电 话：010-87577562



第二章  供应商须知
1、供应商资格
要求企业具有：
（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（2）本项目为专门面向中小企业采购；
（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的；或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入经营异常名录的；或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的采购活动。
（4）供应商具有有效的安全生产许可证
2、现场勘察
本项目不组织现场考察。
3、比选前答疑
供应商应在领取比选文件后2个工作日内，以书面形式（格式不做具体要求）将提出的问题送达采购人，以便采购人进行答疑。逾期未向采购人递交问题书面文件的，视为没有疑问。
采购人根据各供应商递交问题文件的具体情况，澄清供应商提出的问题。具体时间和地点由采购人另行通知。
采购人将对供应商所提问题的澄清，以书面及电子邮件的形式通知所有领取比选文件的供应商。该澄清内容为比选文件的组成部分。
4、最高比选限价
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]本项目最高比选限价为167607.78元。响应文件中比选报价总金额等于或超过最高比选限价的为无效比选，作废处理。
5、响应文件（正本1份，副本2份） 
响应文件包括以下主要内容：
第一部分  比选报价和资信
（1）比选承诺及报价汇总表（格式见附件1）。比选承诺及报价汇总表必须打印并有供应商单位和法定代表人分别签字或盖章；否则视为不响应比选文件而作废处理。
（2）公司营业执照、公司资质及相关证书复印件并加盖单位公章。
（3）在经营活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为。响应单位需根据第二章供应商须知第一条供应商资格（4）要求，分别提供在“信用中国”、“中国政府采购网”相应查询截图，单独列为供应商信誉章节，与响应文件一并组卷后，按程序提交。不提交、提交有缺失的响应单位，视为不合格，将作为实质不响应比选文件处理。
（4）法人授权书原件（附件2）。
（5）供应商需跟根据第二章供应商须知第一条供应商资格（1）要求，提交供应商承诺书（附件6）与响应文件一并组卷后，按程序提交。不提交、提交有缺失的响应单位，视为不合格，将作为实质不响应比选文件处理。
（上述纸质资料必须加盖供应商公章）
第二部分  报价书
报价书根据采购人提供的工程量清单进行编制，并包括以下内容：
报价书封面（包括：项目名称、总报价），且必须打印并加盖供应商单位印章和法定代表人或授权委托人签名，预算编制人员签名并加盖执业印章，否则视为不响应比选文件而作废处理。
（1）比选报价方式
本项目比选报价，一经中选，不再额外增加其他费用。
（2）比选报价要求
供应商比选报价作为固定总价费用。供应商应充分了解项目条件、要求和所有工作内容，综合考虑一切不利因素。
第三部分  类似项目业绩
近3年（时间截止至投标日期）已完成类似工程项目合同或竣工验收资料（竣工验收单）的复印件并加盖公章；类似工程即为：类似工程指项目规模不小于本次项目投资、施工内容相近或施工组织方式相近的工程项目。
第四部分  中小企业声明函
供应商应将中小企业声明函（格式见附件3，勾选企业规模类型），作为比选文件的组成部分，加盖单位公章后，一并装订成册。
第五部分  技术方案
要求见评分细则。
（一）比选报价方式
本项目采用固定总价的合同形式，供应商的比选报价已将风险因素充分考虑在比选报价中，除采购单位提出的设计变更、现场签证等外，不额外增加项目费用。
（二）比选报价参考依据
供应商应按照现行的清单计价规范、工程量计算规范、计价方式、计价依据、有关工程造价管理文件及本比选文件的要求进行报价。
（三）比选报价要求
供应商比选报价包括供应商为完成本次比选范围内的所有工作内容所需的人工费、材料费、机械使用费、措施费用、企业管理费、利润、规费和税金以及政策性文件规定费用等。
报价包括但不限于工程量清单（附件4）的工程量，供应商应充分了解现场条件和所有工作内容，综合考虑一切不利因素。供应商报价中未列明的预算子目和工程量被认定包含在报价中。
6、 响应文件的编制和签署
（1）响应文件必须打印（不得删改、插字），统一采用A4规格的纸张，装订成册，封面（附件5）必须加盖供应商单位公章，并在侧面骑缝处加盖单位公章。 
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]（2）供应商必须将响应文件密封递交，并在正面打印“中国康复研究中心营养食堂天燃气管道占压改造项目”，加盖单位公章。
7、有下列情形之一的，响应文件作废处理:
（1）响应文件未按期送达的或未按要求密封的；
（2）供应商单位承诺总工期超过比选文件工期要求或质量承诺低于比选文件质量要求以及比选报价总金额等于或超过最高比选限价的；
（3）供应商单位比选报价中存在重大漏项、漏算或明显不平衡报价,且对评委质询不能合理解释，又不能承诺按比选报价来完成比选文件、补遗书等明确的服务内容的；
（4）在比选过程中扰乱会场秩序或供应商以他人的名义投标、串标、以及以行贿手段谋取中选或采取其它方式弄虚作假投标的。
8、比选
比选日期、参加人员及地点由采购人另行确定。
9、评审
[bookmark: _Toc505514306]（一）评审中选原则：本次评选采用综合评分法。综合评分最高的供应商为中选单位。评审组由采购单位组建。评审完成后，评审组应当向采购单位提交书面评审报告，推荐中选候选人。
（二）评分细则
总分为100分，报价分50分(50%)；信誉分12分(12%)；业绩分8分(8%)；施工组织设计分30分(30%)。（供应商最终得分保留2位小数）
1、报价分计算：满分50分
价格分计算公式：
1. 高于基准价时：50-β×2；
2. 低于基准价时：50-β×1；
3. 其中β值计算公式为：∣（响应报价-评审基准价）/评审基准价×价格权重（50%）×100∣，β值均采用绝对值进行计算（0和正数）。
注：实质性响应文件要求的投标单位响应报价的算术平均值为评审基准价。其中，β值扣分原则为：高于基准价一个百分点扣1分，扣完为止；低于基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。价格部分得分保留2位小数，第3位四舍五入；
响应文件中比选报价总金额等于或超过最高比选限价的为无效比选，作废处理。
2、信誉分计算：满分12分
（1）响应单位在近5年过往工程、采购、服务等过程中，有因施工方单方面因素所产生的欠薪、超工期、质量问题以及其他诚信问题被企业注册地或项目所在地住建委（厅、局）等行政部门进行过处罚的，每次扣6分，扣满12分为止；响应单位在与本单位近5年过往工程、采购、服务等合作过程中，有因施工方单方面因素所产生的欠薪、超工期、质量问题以及其他诚信问题，对中心日常运营、经济、名誉等方面造成影响的，根据影响程度进行扣分；产生严重影响后果的，每次扣6分（诸如发生农民工上访堵门或诉讼、超工期15日以上、质量问题造成日常运营停止5日或经济损失达3万以上、屡次不履行建设方正当要求或拒不服从监理单位正当要求管理的）；产生一般影响后果的，每次扣4分（以上扣分项，扣满12分为止）；
（2）从本次比选项目发布起算，近3个月以来与中心合作的工程建设项目中，因违规操作或其他施工方自身原因受到消防、城管、规划、住建、园林等执法部门行政处罚的，每次扣1分。因违规操作或施工方自身原因导致中心受到消防、城管、规划、住建、园林等执法部门行政处罚的，每次扣3分（以上扣分项，扣满12分为止）。
3、业绩分计算：满分8分
供应商近3年（时间截止至投标日）每有1项已完工的类似工程业绩得2分，最多得8分。
4、施工组织设计分计算：满分30分
	序号
	评分因素分项
	分值
	评分标准

	1
	施工方案与技术措施
	5
	根据供应商提供的“施工方案与技术措施”进行综合评审：
1.内容合理、实施性强、完全适合本项目得5分；
2.内容合理、实施性较强、基本适合本项目得3分；
3.内容较合理、实施性较强、基本适合本项目得2分；
4.内容一般、实施性一般、基本适合本项目得1分；
5.内容不合理、实施性不强、不适合本项目得0分

	2
	总体进度计划及保障措施
	5
	根据供应商提供的“总体进度计划及保障措施”进行综合评审：
1.内容合理、实施性强、完全适合本项目得5分；
2.内容合理、实施性较强、基本适合本项目得3分；
3.内容较合理、实施性较强、基本适合本项目得2分；
4.内容一般、实施性一般、基本适合本项目得1分；
5.内容不合理、实施性不强、不适合本项目得0分

	3
	人员配置计划
	4
	根据供应商针对本项目人员配置计划进行综合评审：
1.项目组人员配置充足，组织结构、专业搭配、岗位职责划分合理，有实力得4分；
2.项目组人员配置充足，组织结构、专业搭配、岗位职责划分较合理，比较有实力得3分；
3.项目组人员配置较充足，组织结构、专业搭配、岗位职责划分较合理，一般有实力得2分；
4.项目组人员配置不充足，组织结构、专业搭配、岗位职责划分不合理，不具有实力得1分；
5.未提供不得分。

	4
	质量管理体系与保证措施
	4
	根据供应商提供的“质量管理体系与保证措施”进行综合评审：
1.措施合理、实施性强、完全适合本项目实际情况得4分；
2.措施合理、实施性强、基本适合本项目实际情况得3分；
3.措施较合理、实施性较强、基本适合本项目实际情况得2分；
4.措施不合理、实施性不强、不适合本项目实际情况得1分。
5.未提供不得分。

	5
	安全和绿色施工保障措施
	4
	根据供应商提供的“安全和绿色施工保障措施”进行综合评审：
1.措施合理、实施性强、完全适合本项目实际情况得4分；
2.措施合理、实施性强、基本适合本项目实际情况得3分；
3.措施较合理、实施性较强、基本适合本项目实际情况得2分；
4.措施不合理、实施性不强、不适合本项目实际情况得1分。
5.未提供不得分。

	6
	成品保护和工程保修的管理措施
	4
	根据供应商提供的“成品保护和工程保修的管理措施”进行综合评审：
1.措施合理、实施性强、完全适合本项目实际情况得4分；
2.措施合理、实施性强、基本适合本项目实际情况得3分；
3.措施较合理、实施性较强、基本适合本项目实际情况得1分；
4.未提供不得分。

	7
	任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施
	4
	根据供应商提供的“任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施”进行综合评审：
1.措施合理、实施性强、完全适合本项目实际情况得4分；
2.措施合理、实施性强、基本适合本项目实际情况得3分；
3.措施较合理、实施性较强、基本适合本项目实际情况得2分；
4.措施不合理、实施性不强、不适合本项目实际情况得1分。
5.未提供不得分


供应商提交的技术措施需严格按照上述7个分项进行编制，针对本项目特点，编制切实可行的施工组织设计内容。
10、合同授予
（1）确定成交人
采购人依法确定中选单位。
（2）中选候选人履约能力审查
中选候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出中选通知书前提请原评审组按照比选文件规定的标准和方法进行审查确认。
（3）中选通知
采购人以电话方式通知中选单位。
（4）签订合同

采购人和中选单位应当在确定供应商之日起15日内，根据比选文件和中选单位的响应文件订立书面合同。中选单位无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人有权取消其中选资格。
[bookmark: _Toc505514360][bookmark: _Toc7366429]第三章   服务范围及技术要求
一、主要技术指标
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]本项目为中国康复研究营养食堂天燃气管道占压改造项目。主要内容包括：燃气管线开槽及恢复、燃气管道敷设、安装、检测、燃气管道氮气吹扫等。项目完成后，需由北京市燃气集团有限责任公司进行验收，验收合格需由北京市燃气集团有限责任公司出具书面《验收通气通知单》）。中选单位需按照工程量清单要求进行施工，质量合格。项目实施过程中除采购方要求增加或工程变更，不再额外增加任何费用，参选单位需充分考虑各种风险因素，根据自身情况，合理报价。具体施工内容见技术要求并参照工程量清单，相关解释权以工程内容应具备基本使用功能为准，并经建设单位确认后实施，不得有缺项、漏项、使用功能不全者。
二、其他要求
施工现场要严格遵守消防安全和安全文明施工规定，因施工方问题导致建设方受到政府部门处罚，罚金由施工方承担；处罚结论将作为企业不良记录，与今后工程比选项目评分挂钩。














附件1 
比选承诺及报价表

	项目名称
	

	报价
	大写：人民币__________________元整
小写：￥________________________　　　
	数值精确至元，必须与报价书的总价一致，否则以承诺及报价汇总表为准；
（大小写不一致以大写为准）

	工期承诺
	     日历天

	质量承诺
	符合相关标准要求

	承
诺
内
容
	1、我方承诺愿以此报价承担招标范围内所有项目内容。
2、除另外签订有效协议外，采购人发出的中标通知书和招标文件（含补遗书、答疑和质询纪要）的所有要件和合同专用条款、补充条款，我方均予认可，并将构成约束双方合同主要内容。

	备注
	



供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：
日期：   年   月   日





附件2
法 人 授 权 书

我      系	       公司法人代表，现授权我公司（职务或职称）	           同志（身份证号：                  ）为我方的委托代理人，负责                              项目招投标工作的一切事宜；代理人在招投标工作所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
特此委托（代理人无转委权）。


授权单位：           （盖章）       

授 权 人：         （签字或盖章）   

授权日期：                          

有 效 期 ：                        天

                                                               此处为代理人居民身份证复印件























附件3

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业［2011］300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：


日期：



附件4：工程量清单
	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：(单项工程-外线单位工程)
	　
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	　
	　
	整个项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	910201005001
	挖沟槽土方
	1.开挖方式:人工、机械
2.土类别:一二类土
3.挖土深度:5m以内
4.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	m3
	10
	　
	　
	　

	2
	910204001001
	回填方
	1.回填砂
2.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	m3
	4
	　
	　
	　

	3
	910204001002
	回填方
	1.填方部位:沟槽回填土
2.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	m3
	6
	　
	　
	　

	4
	910204002001
	余方弃置
	1.渣土外运及消纳
2.场外运距:运距及消纳费用投标单位自行考虑
3.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	m3
	4
	　
	　
	　

	5
	920601003001
	钢管安装
	1.名称:室外防腐钢管埋地安装
2.安装部位:室外
3.型号、规格:DN100
4.连接方式:焊接
5.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	m
	6
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：(单项工程-外线单位工程)
	　
	第 2 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	6
	BB001
	警示带铺设
	1.警示带铺设
2.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	m
	6
	　
	　
	　

	7
	920602003001
	站类钢管管件制作、安装
	1.名称:防腐钢管管件
2.型号、规格:DN100
3.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	个
	1
	　
	　
	　

	8
	920602003002
	站类钢管管件制作、安装
	1.名称:绝缘接头安装 P≤1.6MPa
2.型号、规格:DN100
3.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	个
	1
	　
	　
	　

	9
	910201004001
	挖基坑土方
	1.挖基坑土方
2.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	m3
	60
	　
	　
	　

	10
	910204001003
	回填方
	1.回填砂
2.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	m3
	20
	　
	　
	　

	11
	910204001004
	回填方
	1.填方部位:回填土
2.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	m3
	40
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：(单项工程-外线单位工程)
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	12
	910204002002
	余方弃置
	1.渣土外运及消纳
2.场外运距:运距及消纳费用投标单位自行考虑
3.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	m3
	4
	　
	　
	　

	13
	BB002
	低压带气接线费
	1.低压带气接线费
2.规格:DN100
3.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	处
	1
	　
	　
	　

	14
	BB003
	低压带气切线费
	1.低压带气切线费
2.规格:DN100
3.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	处
	1
	　
	　
	　

	15
	920602003003
	站类钢管管件制作、安装
	1.名称:三通管件安装
2.型号、规格:DN100
3.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	个
	1
	　
	　
	　

	16
	920602007001
	焊缝探伤
	1.名称:焊缝无损探伤
2.底片规格、管道规格:80*150
3.管壁厚度:16mm以内
4.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	张
	50
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：(单项工程-外线单位工程)
	　
	第 4 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	17
	BB004
	测量费
	1.测量费
2.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	项
	1
	　
	　
	　

	18
	BB005
	阳极制作
	1.阳极制作
2.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	支
	1
	　
	　
	　

	19
	BB006
	阳极敷设及通电点安装
	1.阳极敷设及通电点安装
2.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	支
	1
	　
	　
	　

	20
	BB007
	阳极坑定位
	1.阳极坑定位
2.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	支
	1
	　
	　
	　

	21
	BB008
	均压线安装
	1.均压线安装
2.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	支
	1
	　
	　
	　

	22
	BB009
	完整性检测费
	1.完整性检测费
2.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	项
	1
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	合    计
	　
	　






	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：(单项工程-公服单位工程)
	　
	第 1 页  共 3 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	　
	　
	整个项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	920601003002
	钢管安装
	1.名称:室外防腐钢管埋地安装
2.安装部位:室外
3.型号、规格:DN100
4.连接方式:焊接
5.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	m
	4
	　
	　
	　

	2
	920601003003
	钢管安装
	1.名称:室内无缝管管
2.型号、规格:管外径(mm以内) 108
3.连接方式:焊接
4.刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍
5.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	m
	23
	　
	　
	　

	3
	920603007001
	焊接法兰阀门安装
	1.名称:紧急切断阀安装
2.型号、规格、压力等级:DN100
3.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	个
	1
	　
	　
	　

	4
	920602003004
	站类钢管管件制作、安装
	1.名称:钢制管件
2.型号、规格:管外径114mm以内
3.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	个
	7
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：(单项工程-公服单位工程)
	　
	第 2 页  共 3 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	5
	920603007002
	焊接法兰阀门安装
	1.名称:防尘球阀安装
2.型号、规格、压力等级:DN100
3.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	个
	1
	　
	　
	　

	6
	920602003005
	站类钢管管件制作、安装
	1.名称:钢制管件
2.型号、规格:管外径114mm以内
3.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	个
	1
	　
	　
	　

	7
	920602003006
	站类钢管管件制作、安装
	1.名称:钢制管件
2.型号、规格:管外径38mm以内
3.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	个
	1
	　
	　
	　

	8
	920901002001
	支吊架制作、安装
	1.名称:管道支架制作安装
2.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	kg
	100
	　
	　
	　

	9
	BB010
	管道系统 空气吹扫
	1.管道系统 空气吹扫
2.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	m
	30
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：(单项工程-公服单位工程)
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	10
	920602007002
	焊缝探伤
	1.名称:焊缝无损探伤
2.底片规格、管道规格:80*150
3.管壁厚度:16mm以内
4.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	张
	108
	　
	　
	　

	

	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页小计
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	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：(单项工程-燃气报警工程单位工程)
	　
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	　
	　
	整个项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	920504032001
	火灾报警系统控制器安装
	1.名称:火灾报警系统控制器安装
2.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	台
	1
	　
	　
	　

	2
	920504032002
	联动控制器安装
	1.名称:联动控制器安装
2.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	台
	1
	　
	　
	　

	3
	920504002001
	点型探测器安装
	1.名称:点型探测器安装
2.包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求。
	只
	6
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附件5



响 应 文 件









项目名称：XXXXXX           

供 应 商：XXXXXX          （盖章）





X  年X 月X 日




附件6

供应商承诺书

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，本公司同时满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）经营状态良好，在近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，比选资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

                                                                                                   - 22 -
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